Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg med kørsel i nødspor

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1156 af 27. september 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 indsættes:

 »**§ 4a.** I forbindelse medE 95 Variable tavler med særlig skiltning vedr. kørsel i nødspor kan også benyttes Q 46 Ubrudt kantlinje, jf. § 4. Udseendet af E 95 Variable tavler med særlig skiltning vedr. kørsel i nødspor med benyttelse af Q 46 Ubrudt kantlinje angives i det følgende:



 E 95,4 E 95,5

1. § 5 affattes således:

»Når variabel tavle viser E 95,1, må hverken Q 48 Punkteret fleksibel kantlinje eller Q 46 Ubrudt kantlinje overskrides. Q 48 har i denne situation samme betydning som Q 46 Ubrudt kantlinje, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning.

Stk. 2 Når variabel tavle viser E 95, 2 eller E 95,4, er det tilladt at krydse henholdsvis Q 48 eller Q 46, jf. §§ 4 og 4a.

Stk. 3 Når variabel tavle viser E 95,3 eller E 95,5, skal kørende snarest muligt forlade nødsporet efter reglerne i færdselslovens § 18, stk. 4«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Vejdirektoratet,

Jens Holmboe

 / Helga Theil Thomsen