Samlet dokument for ændringsbekendtgørelserne til bygningsreglement 2018, bekendtgørelse om certificering af transportable konstruktioner og bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
	Bekendtgørelsestekst
	Styrelsens bemærkninger 
	Bemærkninger fra høringsparter

	§ 4 ændres 

	§ 4. Bygningsreglementet gælder ikke for:
1) Broer, tunneler og andre anlæg til trafikale formål, som udføres af eller godkendes af vej-, jernbane- eller andre myndigheder eller selskaber, der ved lov er ansvarlige for byggearbejdet, samt midlertidige konstruktioner og anlæg, der er nødvendige for disse byggearbejders udførelse.
2) Master til elforsyningsanlæg, almindelige master til elinstallationer, herunder vejbelysningsanlæg og master til offentlige elektriske baners køreledningsanlæg.
3) Læskærme ved stoppesteder og lignende.
4) Transformerstationer og kabelskabe for fremføring af elektricitet, måle- og trykregulatorstationer for fremføring af gas, pumpestationer og trykforøgeranlæg for vand-, afløbs- og fjernvarmesystemer samt radio- og blokhytter og relæhuse til offentlig trafik med et areal på højst 30 m² og en højde, der ikke overstiger 3,0 m.
5) Sireneenheder til varslingsanlæg, som udføres af eller godkendes af Beredskabsstyrelsen.
6) Hegnsmure ved skel mod nabo, vej og sti på højst 1,8 m.
7) Midlertidige udendørs camping- og salgsområder og lignende til højst 150 personer.
8) Trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde som er omfattet af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. § 1, stk. 4, nr. 2.
9) Indkvartering i medfør af beredskabslovens § 12, stk. 1, 2. pkt.
10) Midlertidig overnatning i hele eller dele af egen bolig.
11) Private arrangementer i egen bolig.
12)  Midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner, som er omfattet af bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
[bookmark: _Hlk241435778]13) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, øvelser mv.

	Det, der er midlertidigt, er ikke længere en del af BR18, og derfor bliver nr. 7 omkring midlertidige udendørs camping- og salgsområder og lignende til højst 150 ophævet. Man skal nu over i bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner, for at finde reglerne omkring midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. 
	

	§ 6, stk. 1, nr. 6 ophæves

	§ 6. Følgende typer af bebyggelse er helt eller delvist undtaget fra overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse:
1) Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et areal på højst 50 m² kan udføres uden at styrke og stabilitetsforhold eftervises ved beregning.
2) Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger samt væksthuse er omfattet af følgende krav i afsnit II:
a) Afløb i kapitel 4.
b) Brandforhold i kapitel 5. Driftsbygninger samt væksthuse til produktionsformål er undtaget fra §§ 88 – 90, §§ 99 – 103 og §§ 121 – 123.
c) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.
d) Byggeret i §§ 184-186 og højde- og afstandskrav i §§ 191 og 194.
e) Arbejdssteders indretning i §§ 221-227.
f) Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger i kapitel 12.
g) Konstruktioner i kapitel 15.
h) Vand i kapitel 21.
i) Indeklima i rum, hvor ansatte udfører kontorarbejde eller lignende. I disse rum skal kravene om forureninger i kapitel 13, om lydforhold i kapitel 17, om lys og udsyn i kapitel 18 samt de indeklimamæssige krav om termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg i kapitel 19 og om ventilation i kapitel 22 overholdes.
3) Master og antennesystemer omfattende antenner med tilhørende teknisk udstyr, herunder kabler, befæstelse, forstærkere, filtre, teknikhuse, -kabiner og –skabe, jording og microlinks til transmission, der anvendes til jernbanekommunikation, er undtaget fra bestemmelserne om bebyggelsesregulerende forhold i kapitel 8.
4) Bærerør, befæstelser og antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske kommunikationsnet, jf. § 2, nr. 4 og 5 i lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester, herunder radiofrekvens- eller kabelbaseret teleinfrastruktur er undtaget fra bestemmelserne om bebyggelsesregulerende forhold i kapitel 8.
5) Kolonihavehuse, hvis størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed, er omfattet af følgende krav i denne bekendtgørelse:
a) Afløb i kapitel 4.
b) Røgalarmanlæg eller røgalarm, jf. § 93, stk. 1, nr. 7.
c) Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger i kapitel 12.
d) Vand i kapitel 21.
6)  Bygningsafsnit, der ikke er indrettet som bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan anvendes til midlertidig overnatning, når anvendelsen sker i henhold til § 6 g.  
7) Primitiv mindre bygning til lejlighedsvis overnatning opført efter § 5, stk. 1, nr. 16, er omfattet af følgende krav i afsnit II i det omfang det er relevant for byggeriet:
a) Afløb i kapitel 4.
b) Brandforhold i kapitel 5.
c) Byggeplads i kapitel 7.
d) Byggeret og helhedsvurdering i kapitel 8.
e) Konstruktionsforhold i kapitel 15, men kan udføres uden at styrke og stabilitetsforhold eftervises ved beregning.

	§ 6 henviser til § 6 g, som omfatter muligheden for midlertidig overnatning i eksisterende bygninger. § 6 g ophæves, idet midlertidig overnatning nu skal ske jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. Derfor fjernes henvisningen fra § 6 til 6 g herfra. 
	 

	
	§ 6 b ophæves 
	

	§ 6 b. Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:
1) Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage til privat brug.
2) Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 100 m2.
3) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1, 0 m i højden og uden overdækning.
4) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning.
5) Gangbroer m.v. der er højst 1,0 meter over terræn og uden overdækning.
6) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner i 1 etage med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.
 
7) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, øvelser mv.
 Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:
1) Alle telte i mere end 1 etage.
2) Mastesejl, parasoller og telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på mere end 100 m2.
3) Transportable konstruktioner op til 3 etager og gulv i øverste etage må højst være 9,6 m over terræn
4) Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m2. 
6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde.
7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m2. 
8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden, med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.
10) Alle overdækninger over gangbroer.
11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i stk. 1 og stk. 2 er omfattet af følgende krav:
1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for konstruktioner, der opstilles med en varighed på over 6 uger.
2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54.
3) Værn i §§ 58-60.
4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m2 er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.
5) Brandforhold i kapitel 5.
 Stk. 4. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser.
 Stk. 5. Konstruktioner, der opstilles midlertidigt i op til 6 uger, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.
 Stk. 6. Transportable konstruktioner, der ikke er omfattet af § 6 b, stk. 1, skal have byggetilladelse eller inspektionscertifikat, jf. bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner anbragt et synligt sted på den transportable konstruktion. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal denne anbringes på et tydeligt, let læseligt sted ved alle primære indgange.

	

	

	 § 6 c ophæves

	[bookmark: §_6_d.]§ 6 c. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er derfor ikke omfattet af § 6 b, stk. 1, eller § 6 b, stk. 3.
	
§ 6 c flyttes til bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. Det vil fortsat være op til kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, om raftekonstruktioner er omfattet af byggeloven. 



 
	

	§ 6 d ophæves

	[bookmark: §_6_e.]§ 6 d. Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 6 b, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles. Bestemmelsen omfatter ikke transportable konstruktioner, som er omfattet af § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2.

	

	

	§ 6 e ophæves

	§ 6 e. For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.
	
	

	§ 6 f ophæves  

	§ 6 f. Midlertidige udendørs campingområder til flere end 150 personer og midlertidige udendørs salgsområder og lignende til flere end 150 personer er i afsnit II alene omfattet af brandforhold i kapitel 5.
 Stk. 2. De i stk. 1 nævnte områder kræver ikke byggetilladelse, hvis det sker i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for forsamlingstelte, midlertidige campingområder og midlertidige udendørs salgsområder i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, og kommunalbestyrelsen modtager meddelelse om områderne, jf. stk. 3.
 Stk. 3. Meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.
 Stk. 4. Hvis det i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse vurderes, at der skal inddrages en certificeret brandrådgiver jf. § 493, stk. 3, nr. 1, kan ansøger vælge, at kommunalbestyrelsen skal foretage den tekniske byggesagsbehandling af brandforhold, jf. kapitel 5 i stedet for en certificeret rådgiver. Dokumentation for overholdelse af kapitel 5 skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, at området tages i brug.
	§ 6 f ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	






























	§ 6 g ophæves

	§ 6 g. Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt højst 70 døgn inden for samme kalenderår. Overnatningen skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.
 Stk. 2. Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.
 Stk. 3. Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.
 Stk. 4. Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, når et af følgende punkter er opfyldt:
1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.
2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.
 Stk. 5. Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, og som ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelsesændring, hvortil der skal søges byggetilladelse, jf. § 10.


	§ 6 g ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	 

	§ 6 h ændres 

	§ 6 h. Ved udarbejdelse eller ændring af pladsfordelingsplaner, indretningsplaner for flugtveje og inventaropstillingsplaner skal planen enten:
1) indgå i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse,
2) udfærdiges af en certificeret brandrådgiver, der er certificeret til at virke i den brandklasse, som byggeriet eller bygningsafsnittet indplaceres i, eller
3) være indeholdt i certificeringen af en transportabel konstruktion.

 Stk. 2. Udarbejdelse eller ændring af følgende dokumentation skal opfylde stk. 1, nr. 1-3, jf. dog stk. 3 og 4:
1) Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner.
2) Brand- og evakueringsinstruks.
3) Driftsjournal.
4) Brandplaner.
5) Situationsplaner.
6) Belægningsplaner for lagerafsnit.
7) Belægningsplaner for midlertidige overnatninger.
87) Værelsesplaner for hoteller mv.
98) Etageplaner for hoteller mv.

 Stk. 3. Hvis der ikke sker ændringer af forudsætningerne for de brandmæssige forhold, kan dokumentation, jf. stk. 2, udarbejdes og ændres uden brug af certificeret brandrådgiver eller ansøgning om byggetilladelse.
 
[bookmark: _Hlk241436192]Stk. 4. Ved indarbejdelse af betingelser for midlertidig overnatning i et byggeris drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner § 6 g, stk. 4, nr. 1, skal denne udfærdiges af en certificeret brandrådgiver, der er certificeret til at virke i den brandklasse, som byggeriet eller bygningsafsnittet indplaceres i.
 
Stk. 5. For byggeri eller bygningsafsnit, der er omfattet af §§ 147 og 153, skal dokumentationen, jf. stk. 1 og 2, indsendes til kommunalbestyrelsen.

	§ 6 h ændres, så de dele af bestemmelsen, der omhandler belægningsplaner for midlertidige overnatninger ophæves. Derudover ændres henvisningen i stk. 4, da indarbejdelse af midlertidig overnatning i et byggeris drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan nu skal ske efter de tekniske bestemmelserne i bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.


	

	§ 6 i ophæves 

	§ 6 i. Kommunalbestyrelsen kan meddele byggetilladelse til afholdelse af midlertidige indendørsarrangementer i byggeri eller bygningsafsnit, som ikke er godkendt hertil, hvis det midlertidige indendørsarrangement omfatter højst samtidigt ophold af 1.000 personer. Der kan i et byggeri eller bygningsafsnit meddeles tilladelse til sådanne midlertidige arrangementer i højst 50 dage inden for samme kalenderår.
Stk. 2. Afholdelse af midlertidige indendørsarrangementer i byggeri eller bygningsafsnit, jf. stk. 1, er alene omfattet af følgende krav i afsnit II:
1) Brandforhold i kapitel 5.
2) Konstruktive forhold i kapitel 15, hvis anvendelsen af bygningen ændrer ved de bærende konstruktioners virkemåde. Ændringer af lastvirkning på mindre end 5 pct. i forhold til eksisterende dokumentation og uændret statisk virkemåde af konstruktionen betragtes ikke som en ændring.

	§ 6 i ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	

	§ 6 j ophæves 

	§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelserne i §§ 6 k-6 l.
Stk. 2. Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der vil være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.
Stk. 3. Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:
1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn.
2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning.
3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning.
4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning.
5) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt.
6) Truss-systemer.

	§ 6 j ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.



















	

	§ 6 k ophæves 

	§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger før arrangementsområdet tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:
1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse.
2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. § 6 j, stk. 2.
3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes.
4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte.
Stk. 2. Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.

	§ 6 k ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	

	§ 6 l ophæves 

	§ 6 l. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:
1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m².
2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning.
3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning.
Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:
1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m².
2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn.
3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde.
4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn.
5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
6) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
Stk. 3. Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:
1) adgangsforhold i §§ 51-54,
2) værn i §§ 58-60,
3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m2 er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15,
4) telte skal udføres med en teltdug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud,
5) telte der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri,
6) telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang og
7) telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m.

	§ 6 l ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	

	§ 11 b ændres

	§ 11 b. Ansøgning om byggetilladelse til byggearbejder omfattet af §§ 6 h 6 f - 6 i skal, hvis det er relevant for byggearbejdet indeholde:
1) Oplysninger til identifikation af ejendommen, bygningen eller enheden, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse, adgangsadresse, ejendomsnummer og etageangivelse.
2) Oplysninger til identifikation af det byggearbejde, der udføres, herunder eksempelvis tegningsmateriale, hvoraf dimensioner og placering fremgår.
3) Oplysning om den planlagte benyttelse af bebyggelsen. Ved ombygning og ændret benyttelse af bebyggelsen skal den ligeledes indeholde oplysninger om den hidtidige benyttelse.
4) Dokumentation for overholdelse af kap. 5 og 15.
 
Stk. 2. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggearbejder efter stk. 1, kan ansøger vælge, at kommunalbestyrelsen skal foretage den tekniske byggesagsbehandling af de brand- og konstruktionsmæssige forhold, jf. kapitel 5 og 15.
 
Stk. 3. Foretager kommunalbestyrelsen den tekniske byggesagsbehandling af de brand- og konstruktionsmæssige forhold, vurderer kommunalbestyrelsen i hvilket omfang, der skal foreligge dokumentation. Kommunalbestyrelsen kan indhente sagkyndig bistand vedrørende dokumentation af de brand- og konstruktionsmæssige forhold. Udgifterne hertil afholdes af ansøger.
 
Stk. 4. Byggearbejder omfattet af §§ 6 f - 6 i er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.

	§ 11 b ændres som konsekvens af at flere bestemmelser ophæves. 

Ansøgning om byggetilladelse til midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner skal nu ske jf. bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	

	§ 30 a ophæves

	§ 30 a. Hvis der ikke er tilknyttet en certificeret statiker for transportable konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4, og de transportable konstruktioner opstilles midlertidigt på camping-, og salgsområder samt i forsamlingslokaler, idrætshaller og lignende, og konstruktionen ikke er certificeret, skal kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af dokumentation af bærende konstruktioner, jf. kapitel 15.
 Stk. 2. Dokumentationen for, at de bærende konstruktioner overholder bestemmelserne i kapitel 15, skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner. Afhængigt af den transportable konstruktion skal den statiske dokumentation indeholde følgende:
1) Konstruktionsdokumentation:
a) A1. Projektgrundlag.
b) A2. Statiske beregninger.
c) A3. Konstruktionstegninger og modeller.
d) A4. Konstruktionsændringer.
2) Projektdokumentation:
a) B1. Statisk projekteringsrapport.
b) B2. Statisk kontrolrapport.
c) B3. Statisk tilsynsrapport.
 Stk. 3. For midlertidige transportable konstruktioner, som er omfattet af § 30 a, stk. 1, og som er i høj konsekvensklasse (CC3), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA:2019, skal der tilknyttes en anerkendt statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35, og som skal sikre overholdelse af kapitel 15.
 Stk. 4. Ansøger udpeger den anerkendte statiker. Oplysning herom skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.

	§ 30 a ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	

	§ 30 b ophæves

	§ 30 b. Ved ansøgning om byggetilladelse for midlertidige transportable konstruktioner, som er omfattet af § 30 a, stk. 3, skal der indsendes dokumentation for, at bestemmelserne i kapitel 15 overholdes.
 Stk. 2. Den statiske dokumentation skal bilægges følgende dokumentation udfærdiget af en anerkendte statiker:
1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i konsekvensklasse
2) Erklæring, hvori det angives
a) at dokumentationen for bærende konstruktioner, er fremsendt,
b) at der er valgt de korrekte konsekvensklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende,
c) at dokumentationen godtgør, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15 og
d) redegørelse for den anerkendte statikers virke.
 Stk. 3. Erklæringen udarbejdes og underskrives personligt af den anerkendte statiker, jf. kapitel 35.

	§ 30 b ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.  
	

	§ 30 c ophæves

	§ 30 c. For konstruktioner omfattet af § 30 a, stk. 1, og som henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA:2013, skal der ved ansøgning til byggetilladelse endvidere indsendes en erklæring fra en tredjepartskontrollant, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35, og som hverken direkte eller indirekte må være økonomisk forbunden med den eller de organisationer, som har medvirket ved projekteringen af bygningen.
 Stk. 2. Ansøger udpeger tredjepartskontrollanten. Oplysning herom skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.
 Stk. 3. I erklæringen angives
1) at den anerkendte statikers angivelse i erklæringen, jf. § 30 b, stk. 2, nr.2, litra b-d, er retvisende og
2) redegørelse for den i stk. 1 anførte anerkendte statikers virke som tredjepartskontrollant.
 Stk. 4. Erklæringen udformes og underskrives personligt af tredjepartskontrollanten, jf. kapitel 35.

	§ 30 c ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.  
	

	§ 31 a ophæves

	§ 31 a. Hvis der ikke er tilknyttet en certificeret rådgiver for transportable konstruktioner i brandklasse 2-4, som opstilles midlertidigt på camping-, og salgsområder samt i forsamlingslokaler, idrætshaller og lignende, skal kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af brandforhold, jf. kapitel 5.
	§ 31 a ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.    
	

	§ 31 b ophæves

	§ 30 b. Ved ansøgning om byggetilladelse til transportable konstruktioner i brandklasse 2-4, som opstilles midlertidigt på camping-, og salgsområder samt forsamlingslokaler, idrætshaller o.lign., hvor der ikke er tilknyttet en certificeret brandrådgiver, skal der indsendes dokumentation for, at bestemmelserne i kapitel 5 overholdes. Afhængigt af den transportable konstruktion skal dokumentationen indeholde følgende:
1) Brandstrategirapport.
2) Tegningsmateriale, som kan omfatte pladsfordelingsplaner.
3) Beskrivelser, der viser de enkelte dele af de transportable konstruktioners brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, flugtveje og rednings- og indsatsforhold.
4) Brandtekniske beregninger, hvor der anvendes brandteknisk dimensionering som en del af dokumentationen.
5) Redegørelse for drift af den transportable konstruktion.
6) Dokumentation for de brandtekniske egenskaber af de enkelte dele af de transportable konstruktioner og installationer samt en beskrivelse af, hvordan eventuelle brandtekniske installationer og dele af de transportable konstruktioner løbende kontrolleres og vedligeholdes.
7) Funktionsafprøvninger for de brandtekniske installationer.
8) Systemintegrationstest, hvor flere brandtekniske installationer fungerer som et system.
 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indhente en sagkyndig erklæring vedrørende den brandtekniske dokumentation, jf. stk. 1. Udgifterne hertil afholdes af ansøger.

	§ 31 b ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.    
	

	§ 93, stk. 3 ophæves

	§ 93. Der skal installeres brandtekniske installationer til varsling af personer og alarmering af redningsberedskabet, som det er beskrevet i følgende:
1) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 2 og 3 med tilhørende flugtveje, som er indrettet til flere end 150 personer, skal udføres med varslingsanlæg. Varslingsanlæg kan udelades, hvis alle opholdsrum har dør direkte til terræn i det fri, og der ikke er opholdsrum til flere end 150 personer.
[bookmark: §_96.][bookmark: Redningsåbninger][bookmark: §_93.][bookmark: §_97.]2) I bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 med tilhørende flugtveje, som er indrettet til flere end 150 personer, skal varslingen ske med talt besked.
3) I bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 med tilhørende flugtveje, der indeholder opholdsrum, som er indrettet til flere end 150 personer, og anvendes på en måde, der forringer muligheden for sikker evakuering, skal varslingsanlæg aktiveres af et automatisk brandalarmanlæg.
4) En boligenhed i bygningsafsnit i anvendelseskategori 4 skal udføres med røgalarmanlæg.
5) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med tilhørende flugtveje, som er indrettet med mere end 10 soverum eller med mere end 50 sovepladser, skal udføres med automatisk varslingsanlæg, som aktiveres af et automatisk brandalarmanlæg. Hvor alle soverum har direkte adgang til terræn i det fri, eller hvor bygningsafsnittet er indrettet med højst 10 soverum og højst 50 sovepladser, kan varsling undlades, såfremt der i alle soverum og flugtveje installeres røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen, og som udføres med batteribackup.
6) Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 med tilhørende flugtveje skal udføres med et automatisk varslingsanlæg, som aktiveres af et automatisk brandalarmanlæg. Varslingen skal tilpasses personerne i bygningsafsnittet. Hvor personer ikke selv kan reagere på varsling eller ikke ved egen hjælp kan bringe sig i sikkerhed, skal varsling ske til personalet.
7) Kolonihavehuse med strømforsyning udføres med røgalarmanlæg. Kolonihavehuse uden strømforsyning udføres med batteridrevet røgalarmer. 

[bookmark: §_98.]Stk. 2. Ved opfyldelse af stk. 1 skal flere bygningsafsnit i samme anvendelseskategori med fælles flugtveje anses som et bygningsafsnit.
Stk. 3. Forsamlingstelte, der opstilles midlertidigt i op til 6 uger, er ikke omfattet af stk. 1, såfremt det dokumenteres, at der kan foretages en anden tilstrækkelig varsling af personer i forsamlingsteltet.

	§ 93, stk. 3 ophæves, og er nu omfattet af den nye bekendtgørelse om midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. 
	

	§ 119 ophæves

	§ 119. Midlertidige camping- og salgsområder skal placeres, indrettes og bruges på en sådan måde, at en brand kan begrænses til det område, hvor branden er opstået. Brandspredning til andre områder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.
	§ 119 ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.    
	

	§ 141, stk. 5 ophæves

	[bookmark: §_146.][bookmark: Drift,_kontrol_og_vedligehold_af_hotelle]§ 141. Brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af ventilationsanlæg i og ved bygninger og bygningsafsnit skal løbende funktionsafprøves og kontrolleres.

Stk. 2. Kravet om løbende funktionsafprøvning og kontrol anses som opfyldt, hvis afprøvning og kontrol sker med de intervaller, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

Stk. 3. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal den løbende funktionsafprøvning og kontrol af følgende brandtekniske installationer foretages af et akkrediteret inspektionsorgan, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO/IEC 17020 - Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer:
1) Automatisk brandalarmanlæg, ABA-anlæg.
2) Automatisk brandventilationsanlæg, ABV-anlæg.
3) Automatisk sprinkleranlæg, AVS-anlæg.
4) Automatisk tryksætningsanlæg, ATA-anlæg.
5) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg.
6) Varslingsanlæg.

Stk. 4. Stk. 3 omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør af bekendtgørelser udstedt vedrørende bygningsreglement 2018 samt byggeri opført efter tidligere lovgivning, hvor funktionsafprøvning eller kontrol ved et akkrediteret inspektionsorgan er et krav i byggetilladelsen eller en forudsætning i den brandtekniske dokumentation for det pågældende byggeri
Stk. 5. Brandtekniske installationer ved transportable konstruktioner, som opstilles midlertidigt, jf. § 6 b, stk. 2, er ikke omfattet af stk. 3.

Stk. 6 5. Bliver det akkrediterede inspektionsorgan ved en funktionsafprøvning opmærksom på, at anlæg er behæftet med fejl, der kan medføre risiko for konkret personskade i tilfælde af brand, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.

	§ 141, stk. 5 ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.  
	

	§ 156 ophæves

	§ 156. Drift, kontrol og vedligehold af følgende skal ske på en sådan måde, at §§ 137-142 og § 157 til en hver tid er overholdt:
1) Transportable konstruktioner til flere end 150 personer.
2) Midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer.

	§ 156 ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.  
	

	§ 157 ophæves

	§ 157. Der skal udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan for de transportable konstruktioner og områder nævnt i § 156, så følgende sikres:
 
1) Der i forsamlingstelte som anvendes af flere end 150 personer udarbejdes en driftsjournal og en pladsfordelingsplan.
2) Der udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks.
3) Der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand.
4) Personalet er instrueret i de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks, placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer.

	§ 157 ophæves og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.  
	

	
	§ 158 ophæves
	

	§ 158. §§ 156 og 157 anses for opfyldt, såfremt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen er udført i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
	Ophæves som konsekvens af, at §§ 156-157 ophæves. 
	

	§ 297, stk. 2, nr. 2 ændres

	§ 297. Ved opførelsen af bygninger og tilbygninger, skal der foretages en beregning af bygningens klimapåvirkning over dens livscyklus. For bygninger og tilbygninger på samme byggesag kan beregningen foretages samlet.

Stk. 2. Følgende er undtaget fra stk. 1:
1. Uopvarmede bygninger mindre end 50 m² etageareal, som opgjort ifølge § 455, stk. 1-3 og stk. 5. 
2. Transportable konstruktioner som omfattet af §§ 6a-6f.  
3. Midlertidige, flytbare pavilloner som omfattet af §§ 287-292.

	§ 297, stk. 2, nr. 2 ændres, så der alene henvises til § 6 a, da de andre bestemmelser ophæves, fordi de transportable konstruktioner, der henvises til, nu er omfattet ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.

De midlertidige konstruktioner der tidligere var reguleret i BR18 som transportable konstruktioner, er ikke omfattet af LCA-krav. 

Der skal fortsat ikke foretage beregning af bygningens klimapåvirkning for de transportable konstruktioner der er omfattet af § 6 a. 

	

	§ 489, stk. 4 ophæves

	§ 489. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i en af følgende konstruktionsklasser:
1) Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter:
a. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1).
b. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og højst 2 etager over terræn.
c. Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m.
d. Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m.
e. Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i en statisk uafhængig konstruktion med et samlet etageareal på højst 150 m² i højst 1 etage under terræn og højst 2 etager over terræn med en spændvidde på højst 6 m. Den statiske uafhængige konstruktion må højst være indrettet til 30 personer, hvor personer har mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.
f. Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i en statisk uafhængig konstruktion med et samlet etageareal på højst 150 m² i 1 etage med en spændvidde på højst 12 m. Den statiske uafhængige konstruktion må højst være indrettet til 30 personer, hvor personer har mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.
2) Konstruktionsklasse 2 (KK2), som omfatter konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3.
3) Konstruktionsklasse 3 (KK3), som omfatter:
a. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og hvor konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst og som ikke er omfattet af stk. 1, nr. 1, litra b.
b. Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3).
4) Konstruktionsklasse 4 (KK4), som omfatter konstruktioner og konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+).

Stk. 2. Byggearbejder, der ændrer virkemåde i en eksisterende konstruktion eller konstruktionsafsnit, skal indplaceres i samme konstruktionsklasse, som konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er indplaceret i, dog med følgende undtagelser:
1) Simple og traditionelle ombygninger og forandringer i eksisterende simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2) kan indplaceres i konstruktionsklasse 1 (KK1), såfremt der udføres kontrol af dokumentation i henhold til kapitel 30 svarende til konstruktionsklasse 2 (KK2).
2) Simple og traditionelle ombygninger og forandringer i eksisterende simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3) og indgår i etagebyggeri, som anvendes til længere ophold, f.eks. beboelse, kontor, hotel, dag-/døgninstitution i højst 6 etager over terræn med en spændvidde på højst 8 m, kan indplaceres i konstruktionsklasse 2 (KK2).
3) Simple og traditionelle ombygninger og forandringer i eksisterende konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+), kan indplaceres i konstruktionsklasse 3 (KK3).
   
Stk. 3. Følgende byggearbejder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasse efter stk. 1 og 2:
1) Byggearbejder, der er undtaget for byggetilladelse, jf. § 5, stk. 1.
2) Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal på højst 50 m² samt ombygninger og andre forandringer af disse.
3) Ombygninger og andre forandringer af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet.
   
Stk. 4. Midlertidige udendørs camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. l.
   
[bookmark: §_489.]Stk. 5 4. Mindre legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en konstruktionsklasse, hvis udformningen udføres i henhold til §§ 359-363, og når udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt. Andre mindre legepladsredskaber er tillige undtaget fra indplacering i konstruktionsklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en risiko for personskade ved et svigt.
  
 Stk. 6 5. For konstruktioner eller konstruktionsafsnit, som på grund af deres udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, skal det på baggrund af risikoen for svigt og konsekvensen af kommunalbestyrelsen vurderes, om og i hvilket omfang:
1. En certificeret statiker skal inddrages.
2. Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 28 og 30.
   
Stk. 7 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 56 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

	§ 489, stk. 4 ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.  
	

	§ 493, stk. 3 ophæves

	§ 493. Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i en af følgende brandklasser:
1) Brandklasse 1 (BK1), som omfatter følgende bygningsafsnit, der udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, og hvor der alene anvendes simple brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr:
a) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der er henført til anvendelseskategori 1, og har et samlet etageareal på højst 600 m2,
b) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, hvis bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende eller brandmæssigt adskilt i forhold til skel, brandmæssigt fritliggende i forhold til øvrig bebyggelse på egen grund og har et samlet etageareal på højst 600 m2,
c) tilbygninger til eksisterende byggeri med bygningsafsnit i risikoklasse 1, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, uanset om bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende, hvis tilbygningen er brandmæssigt fritliggende eller brandmæssigt adskilt i forhold til skel, brandmæssigt fritliggende i forhold til øvrig bebyggelse på egen grund, og bygningsafsnittet efter tilbygning har et samlet etageareal på højst 600 m², og
d) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der er henført til anvendelseskategori 2, 3 og 5, hvis bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende.
2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Der kan fraviges fra de præ-accepterede løsninger som angivet i bilag 4.
3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal dokumenteres i overensstemmelse med metoderne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, herunder en af følgende eller en kombination af disse:
a) De præ-accepterede løsninger.
b) Brandteknisk begrundet vurdering.
c) Komparativ analyse.
d) Brandteknisk dimensionering.
4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri i risikoklasse 1- 4, hvor brandsikkerheden tillige kan dokumenteres ved brug af andre metoder end de metoder, som er angivet under nr. 3, litra a-d. Benyttes orienterende brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer eller bygningsdele ved dokumentationen af brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.
   
Stk. 2. Byggearbejder, der er undtaget for byggetilladelse, jf. § 5, stk. 1, er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. 

 Stk. 3. Midlertidige udendørs camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. Det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes af kommunalbestyrelsen, om og i hvilket omfang:
1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.
2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.
   
Stk. 4 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke medfører en uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand.
   
Stk. 5 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand af kommunalbestyrelsen vurderes om, og i hvilket omfang:
1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.
2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30. 
   
Stk. 6 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 3 og stk. 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

	§ 493, stk. 3 ophæves, og er nu omfattet af ny bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.  
	

	§ 554, stk. 3 ophæves

	[bookmark: §_555.]§ 554. Personer kan tildeles titlen ”Anerkendt statiker” for en afgrænset gyldighedsperiode ved beslutning af det i § 556, stk. 1, nævnte anerkendelsesorgan.

[bookmark: §_557.]Stk. 2. Anerkendelsen er personlig og følger den anerkendte statiker, uanset ansættelsesforhold.

Stk. 3. Fra 1. januar 2020 er det ikke længere muligt at opnå anerkendelse som anerkendt statiker. Personer, der har opnået anerkendelse som anerkendt statiker før denne dato, kan søge om fornyelse af anerkendelse, jf. § 559.

	Stk. 3 ophæves i § 554, men indsættes som en ny bestemmelse i § 557. Dette betyder, at der ikke sker en materiel ændring af indholdet, og man kan fortsat ikke opnå anerkendelse som anerkendt statiker. 
	

	§ 557 ændres

	§ 557. Tildeling af anerkendelse skal være sket på basis af ansøgning og efter beslutning i anerkendelsesudvalget ved gennemgang og bedømmelse af de i stk. 2 og 3 nævnte forhold og på grundlag heraf at have truffet beslutning om tildeling af anerkendelse. Anerkendelsesorganet kan i denne forbindelse have søgt oplysninger til støtte for tildeling hos danske og udenlandske myndigheder.
Stk. 2. Anerkendelse kan tildeles personer uddannet som civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør ved en dansk uddannelsesinstitution eller ved en uddannelsesinstitution i et andet land. Anerkendelsesorganet skal give ansøgere, der ikke har en ingeniøruddannelse, jf. ovenstående, mulighed for at underkaste sig en prøve, hvor der kan konstateres tilsvarende faglige kompetencer hos ansøgeren.
Stk. 3.  Som erhvervskrav for tildeling af anerkendelse tjener oplysninger om ansøgerens virke i en periode op til ansøgning.
[bookmark: _Hlk241520957]§ 557. Fra 1. januar 2020 er det ikke længere muligt at opnå anerkendelse som anerkendt statiker. Personer, der har opnået anerkendelse som anerkendt statiker før denne dato, kan søge om fornyelse af anerkendelse, jf. § 559. 

	Den oprindelige § 557 ophæves, som en konsekvens af, at bestemmelserne i §§ 30 a-c ophæves. 

I stedet affattes bestemmelsen på nu, så den gamle § 554, stk. 3 får sin egen bestemmelse. 
	

	§ 558 ophæves

	§ 558. Personer, som er i besiddelse af et kursusbevis, uddannelsesbevis eller certifikat, som i et andet land, jf. § 552, stk. 2, giver adgang til dér at udøve erhvervet som anerkendt statiker, kan virke som anerkendt statiker i Danmark, hvis kursus-, uddannelsesbeviset eller certifikatet er udstedt af en kompetent myndighed i det andet land. En anerkendt statiker fra et andet land skal virke inden for anerkendelsesorganets rammer for anerkendte statikere i Danmark.
Stk. 2. En anerkendt statiker fra et andet land, jf. § 552, stk. 2, har ret til midlertidigt og lejlighedsvist at virke som anerkendt statiker i Danmark efter anerkendelsesorganets accept, jf. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU, art. 7, stk. 1, 2, 2a og 4. Meddelelse fra den anerkendte statiker om midlertidigt og lejlighedsvist virke gives til anerkendelsesorganet. Anerkendelsesorganet kan, inden den anerkendte statiker første gang virker som sådan i Danmark, kontrollere den anerkendte statikers erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til direktivets art. 7, stk. 4. Meddelelsen skal fornyes en gang om året.
[bookmark: §_561.]Stk. 3. Personer omfattet af stk. 2, og som udøver erhvervet som anerkendt statiker i Danmark, skal være i besiddelse af
1) erhvervsmæssige kvalifikationer svarende til kravene i dette kapitel, og
2) tilstrækkelige sprogkundskaber, som er nødvendige for at kunne varetage erhvervet som anerkendt statiker i Danmark i henhold til bygningsreglementet.
[bookmark: §_563.]Stk. 4. Anerkendelsesorganet kan kontrollere ansøgerens kvalifikationer. Anerkendelsesorganet kan endvidere kontrollere ansøgerens sprogkundskaber, hvor der er alvorlig og konkret tvivl om tilstrækkeligheden af erhvervsudøverens sprogkundskaber.
[bookmark: Afsnit_IV._Straf_og_ikrafttrædelse][bookmark: Kapitel_36._Straf][bookmark: §_564.][bookmark: Kapitel_37._Ikrafttrædelse][bookmark: §_558.]Stk. 5. Anerkendelsesorganet kan i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU, art. 14, stk. 1, 2, 4 og 5, selvom ansøger opfylder betingelserne i § 558, stk. 1, kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der ikke må overstige tre år, eller går op til en egnethedsprøve. Hvis anerkendelsesorganet gør brug af adgangen til at kræve prøvetid eller egnethedsprøve, skal anerkendelsesorganets beslutning være behørigt begrundet. Ved vurderingen af, om en ansøger skal gennemgå prøvetid eller egnethedsprøve, skal det indgå, hvorvidt de kundskaber, som ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring eller gennem livslang læring i et andet land, helt eller delvist opfylder kravet om fornødne kvalifikationer. Ansøgeren skal have mulighed for at tage egnethedsprøven senest 6 måneder efter den oprindelige beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU, art. 14, stk. 6 og 7.
Stk. 6. Anerkendelsesorganet kan udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i andre lande om:
1) Personer fra andre lande, jf. § 552, stk. 2, der ønsker at virke midlertidigt eller lejlighedsvist som anerkendt statiker i Danmark, jf. stk. 2 og 3.
2) Anerkendte statikere i Danmark, som ønsker midlertidigt eller lejlighedsvist at virke i et andet land som anerkendt statiker.

	Bestemmelsen ophæves, som en konsekvens af, at bestemmelserne i §§ 30 a-c ophæves. 

	




Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering for transportable konstruktioner
	Bekendtgørelsestekst
	Styrelsens bemærkninger
	Bemærkninger fra høringsparter

	§ 2 ændres

	§ 2. Ved certificering af transportable konstruktioner efter denne bekendtgørelse forstås en inspektion af den transportable konstruktion, hvorved de byggetekniske forhold i bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner, som er gældende for den transportable konstruktion, bedømmes. Certificeringen er en angivelse af, at det er sikret, at konstruktionen på tidspunktet for inspektionen lever op til de gældende byggetekniske krav i bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. 

	§ 2 ændres så der henvises til både bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.

	

	§ 7 ændres

	§ 7. Ved certificering af en transportabel konstruktion skal inspektionsorganet påse, om konstruktionen på tidspunktet for certificeringen lever op til de bestemmelser i bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner, der er relevante for den pågældende konstruktion.

	§ 7 ændres så der henvises til både bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	

	§ 8, stk. 1 ændres

	§ 8. Certificering udstedes på grundlag af en inspektion af konstruktionen og de dele, som konstruktionen opbygges af, og på grundlag af de tekniske oplysninger om konstruktionen samt dokumentation for, at konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner, som inspektionsorganet vurderer er nødvendige for, at inspektionsorganet kan bedømme konstruktionen.
	§ 8, stk. 1 ændres så der henvises til både bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	

	§ 10, stk. 1 og 3 ændres

	§ 10. En certificering er gyldig i 5 år, medmindre tekniske forhold ved konstruktionen, der er reguleret i bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner, tilsiger en kortere periode. Herefter skal certificeringen fornys.

Stk. 2. Ved fornyelse af certificeringen skal konstruktionen inspiceres.

Stk. 3. Inspektion i forbindelse med fornyelse af certificeringen af en transportabel konstruktion, der tidligere er blevet certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal ske efter de regler i bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner, der var gældende på tidspunktet for den oprindelige inspektion, hvis geninspektionen sker inden, at gyldighedsperioden udløber. Udføres geninspektion og certificering op til 3 måneder inden gyldighedsperiodens udløb, fornys certificeringen med en dato fra udløb af den oprindelige gyldighedsperiode.

	§ 10, stk. 1 og 3 ændres så der henvises til både bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	

	§ 13, stk. 1, nr. 2 ændres

	§ 13. Inspektionsrapporten skal indeholde:
1) En entydig beskrivelse af den konstruktion, der certificeres.
2) En beskrivelse af hvilke nærmere regler i bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner, konstruktionen er omfattet af.
3) En beskrivelse af hvilke konstruktionsdele og hvilken dokumentation, der har ligget til grund for certificeringen, herunder oplysninger om konstruktionsdelenes egenskaber.
4) En beskrivelse af konstruktionens kapacitet, herunder i relevant omfang
a) til hvad konstruktionen må anvendes, herunder hvordan konstruktionen må belastes,
b) hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, hvor dette er relevant,
c) målfaste pladsfordelingsplaner for telte til mere end 150 personer med angivelse af samtlige flugtveje til sikkerhed i terræn i det fri. Der kan udarbejdes forskellige pladsfordelingsplaner for samme konstruktion alt efter anvendelse,
d) øvrige driftsmæssige brandforhold for telte til mere end 150 personer, herunder brand- og evakueringsinstruks, driftsjournal mv.,
e) hvordan konstruktionen skal opsættes og nedtages,
f) særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen, og
g) hvordan og under hvilke vejrforhold konstruktionen må opsættes og anvendes. Der kan angives forskellige opsætningsmuligheder afhængigt af vejrforhold.
5) Angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.
6) Angivelse af, hvornår næste inspektion skal udføres, hvis certificeringen skal fornys efter reglerne i § 10.

	§ 13, stk. 1, nr. 2 ændres så der henvises til både bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	



Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificeringsordninger af tekniske forhold i bygningsreglementet
	Bekendtgørelsestekst
	Styrelsens bemærkninger
	Bemærkninger fra høringsparter

	Overskrift ændres 

	Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificeringsordninger af tekniske forhold i bygningsreglementet 2018 og bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner
	Titlen på bekendtgørelsen ændres, så der også henvises til bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. 

Dette ændres, fordi man som certificeret brandrådgiver eller certificeret statiker, også kan virke efter bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. 

	

	§ 1 ændres 

	[bookmark: _Hlk241494213][bookmark: _Hlk241494557]§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for certificering af henholdsvis statikere og brandrådgivere, der kan tilknyttes, medvirke eller inddrages i byggearbejder som certificerede, jf. bekendtgørelse om bygningsreglement 2018, §§ 16, 17, 20 og 21 samt §§ 489, stk. 6 og 493, stk. 4 3 og 5 hvor kommunalbestyrelsen vurdere, at der skal inddrages en certificeret statiker eller brandrådgiver eller bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner, §§ 15, stk. 2, nr. 2, 17, stk. 2, nr. 2, 22, stk. 2, nr. 2, 26, stk. 2, nr. 2 og 30, stk. 2, nr. 3 og 4 og bilag 1, pkt. 6 (ændring af planer).

Stk. 2. Personer, der tilknyttes, medvirker eller inddrages i byggearbejder som certificerede statikere eller brandrådgivere i medfør af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 eller bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner skal være certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan i henhold til denne bekendtgørelse, og kan herefter
1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i bygningsreglement 2018 af byggeri i konstruktionsklasse 2-4 eller byggeri der ikke kan indplaceres i en konstruktionsklasse, jf. kapitel 26 i bygningsreglement 2018 (certificeret statiker), eller
2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5 i bygningsreglement 2018 af byggeri i brandklasse 2-4 eller byggeri der ikke kan indplaceres i en brandklasse, jf. kapitel 27 i bygningsreglement 2018 (certificeret brandrådgiver).
3) dokumentere eller kontrollere overholdelse af statiske forhold i bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner, eller
4) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.

Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker og brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 


	Bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner tilføjes, så denne bekendtgørelse også gælder for projekter hvor man har virket efter bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. 

Der er alene foretaget ændringer for så vidt angår kontroldelen af bekendtgørelsen, så certificerede brandrådgivere og statikere kan blive kontrolleret, på de projekter hvor de har virket, jf. kap. 5 i bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. 

Man kan fortsat kun blive certificeret på projekter der er udarbejdet efter BR18. 

 
	

	§ 2 ændres

	§ 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver, der tilknyttes, medvirker eller inddrages i byggearbejder, jf. § 1, skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse, bekendtgørelse om bygningsreglement 2018, jf. kap. 1 og 32-34 eller bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner, jf. kap. 2 og 5.
	Bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner tilføjes, så en certificeret brandrådgiver eller statiker kan virke efter BR18 eller bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. 
	

	§ 29, stk. 1 ændres

	[bookmark: _Hlk241494798]§ 29. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet over projekter, der omfatter byggearbejder, jf. § 1 og hvorpå vedkommende har virket som certificeret statiker eller brandrådgiver, jf. § 2, og hvortil der er meddelt byggetilladelse eller hvor den certificerede brandrådgiver har virket, jf. bygningsreglement 2018, § 550 b eller bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. Af oversigten skal for hvert projekt indgå følgende oplysninger:
1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft.
2) I hvilken klasse projektet er indplaceret, såfremt byggeriet skal indplaceres.
3) Hvilken kommune, som er bygningsmyndighed for projektet.
4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt.
5) Dato for udstedt byggetilladelse, såfremt en sådan er udstedt.
6) Dato for sluterklæring, såfremt en sådan foreligger.
7) Dato for udfærdigelse af dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, §§ 550 a eller og 550 b eller dokumentation udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner samt ejendomsoplysninger som gør, at denne kan identificeres entydigt.

Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af certifikatet.

	Bestemmelsen omhandler den årlige indberetning af projekter. Det tilføjes nu til bestemmelsen, at den årlige indberetning også skal indeholde de projekter der udarbejdes efter bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner og hvor den certificerede brandrådgiver eller statiker virker. 

Det er hensigten, at certificeringsorganerne skal kontrollere, at den certificerede brandrådgiver eller statiker der arbejder på projekter der er omfattet af bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner overholder det virke, som er beskrevet i kap 5 i bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. 
	

	§ 36, stk. 1 og 5 ændres

	[bookmark: _Hlk241495334]§ 36. For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4,
samt brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet årligt minimum et projekt til kontrol af den certificerede brandrådgivers virke, hvortil der foreligger en sluterklæring for brandforhold eller dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, §§ 550 a eller 550 b, eller dokumentation for brandforhold udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner. Projekterne udtages på baggrund af baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra den certificerede brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1.  Den certificerede brandrådgiver fremsender dokumentation for de udtagne projekter til certificeringsorganet.

Stk. 2. Der udtages ikke dokumentation til årlig kontrol af den certificerede brandrådgivers virke, jf. stk. 1, i det år, hvor den certificerede brandrådgiver recertificeres, jf. §§ 34 og 35.

Stk. 3. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte kontrol, jf. stk. 1.

Stk. 4. Ved den årlige kontrol foretager certificeringsorganet en
bedømmelse af den certificerede brandrådgivers virke ved en projektgranskning, jf. § 8, og sender et begrundet resultatet af bedømmelsen til den kontrollerede certificerede brandrådgiver. Bedømmelsen kan tillige omfatte indsatsområder for den kontrollerede certificerede brandrådgiver, som certificeringsorganet vurderer relevante på baggrund af den gennemførte kontrol.

[bookmark: _Hlk241495413]Stk. 5. Der udtages ikke dokumentation til årlig kontrol af den certificeredes virke, jf. stk. 1, i det år, hvor der af den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra den certificerede brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1, ikke fremgår et projekt, hvor der foreligger en sluterklæring for brandforhold eller dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, §§ 550 a eller 550 b eller dokumentation for brandforhold udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.


	Bestemmelsen omhandler den årlige kontrol der skal foretages af brandrådgivere der er certificeret til brandklasse 2-4, samt brandrådgivere der er certificeret til tredjepartskontrol. 

Det er hensigten, at certificeringsorganerne skal kontrollere, at den certificerede brandrådgiver der arbejder på projekter der er omfattet af bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner overholder det virke, som er beskrevet i kap 5 i bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner.
	

	§ 38, stk. 6 ændres

	§ 38. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse,
kan suspenderes eller fratages sin certificering, hvis betingelserne
for certificering ikke længere er til stede.

Stk. 2. Certificeringsorganet kan suspendere eller fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis:
1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for
en af certificeringsorganet fastsat frist kan dokumentere, at
betingelserne for certificering er opfyldt.
2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol
finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke
lever op til betingelserne for certificering.
3) Certificeringsorganet vurderer, at den certificerede statiker
eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse med krav
til certificeret statikers og brandrådgivers virke, jf. § 2.
4) Hvis certificeringsorganet vurderer, at den certificerede statiker
eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder betingelserne
i denne bekendtgørelse.
5) Betingelser for, at certificeringsorganet kan foretage kontrol
af den certificerede statikers eller brandrådgivers kvalifikationer,
kompetencer eller virke, ikke er opfyldt.

Stk. 3. Suspenderingen omfatter hele certificeringens gyldighedsområde og kan maksimalt gælde for en periode op til 6 måneder. Suspenderingen kan ophæves, hvis den certificerede statiker eller brandrådgiver dokumenterer opfyldelse af betingelserne herfor inden for den fastsatte periode.

Stk. 4. I suspenderingsperioden skal den certificerede afstå fra både at markedsføre sig og at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver, jf. § 2, på nye eller igangværende projekter, herunder at udarbejde overdragelseserklæringer, jf. bygningsreglement 2018, § 544, stk. 1 og § 551, stk. 1.

Stk. 5. Opfylder den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke
vilkår, jf. stk. 4 og stk. 6 i suspenderingsperioden, kan certificeringsorganet fratage dennes certificering.

[bookmark: _Hlk241495632]Stk. 6. Den certificerede statiker eller brandrådgiver er ved suspendering eller fratagelse af dennes certificering, forpligtiget til, inden for en frist på fire uger, skriftligt at orientere certificeringsorganet om igangværende projekter, for hvilke, der er underskrevet en starterklæring, eller som den certificerede har virket på, jf. bygningsreglement 2018, §§ 550 a eller 550 b eller bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og konstruktioner. Orienteringen skal indeholde oplysninger, der entydigt kan identificere byggesagen.

Stk. 7. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker
eller brandrådgiver ikke fratages sin certificering, hvis manglende
opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende
opfyldelse af krav om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering.

Stk. 8. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne
bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal certificeringsorganet orientere kommunalbestyrelsen i de kommuner, hvor den certificerede virker eller har virket som certificeret statiker eller brandrådgiver. Orienteringen baseres på den skriftlige orientering om igangværende projekter, som certificeringsorganet har modtaget fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. stk. 6 samt den seneste oversigt over projekter, som certificeringsorganet har modtaget fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1. Orienteringen skal indeholde oplysninger, der entydigt kan
identificere byggesagen, certifikatnummer på den certificeredes
certifikat, hvis certificering er tilbagetrukket, samt dato for tilbagetrækning af certificeringen.

Stk. 9. Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne
bekendtgørelse, suspenderes, skal certificeringsorganet orientere
kommunalbestyrelsen i de kommuner, hvor den certificerede virker som certificeret statiker eller brandrådgiver. Orienteringen baseres på den skriftlige orientering om igangværende projekter, som certificeringsorganet har modtaget fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. stk. 6. Orienteringen skal indeholde oplysninger, der entydigt kan identificere byggesagen, certifikatnummer på den certificeredes certifikat, hvis certificering er suspenderet samt dato for suspenderingen.

Stk. 10. Såfremt en person, der er suspenderet efter denne bekendtgørelse, får ophævet suspenderingen, skal certificeringsorganet orientere kommunalbestyrelsen i de kommuner, hvor den certificerede virker som certificeret statiker eller brandrådgiver. Orienteringen baseres på den skriftlige orientering om igangværende projekter, som certificeringsorganet har modtaget fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. stk. 6. Orienteringen skal indeholde oplysninger, der entydigt kan identificere byggesagen, certifikatnummer på den certificeredes certifikat, hvis suspendering er ophævet samt ophævelsesdato for suspenderingen.
	Bekendtgørelse om bygningsreglement for midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner tilføjes til stk. 6. 
	



