## Bilag 2: Lysende tavlers luminans

*Tabel 1 Maksimale luminanser i cd/m2*

|  |  |
| --- | --- |
| Belysningsstyrke på tavlens forside | farve af felt på tavleforside |
| hvid | hvid/gul | gul | grøn | rød | blå |
| 40 000 lx | 31 100  | 26 350  | 18 600  | 9 300  | 7 750  | 3 100  |
| 4 000 lx | 11 000  | 9 350  | 6 600  | 3 300  | 2 750  | 1 100  |
| 400 lx | 3 000  | 2 550  | 1 800  | 900  | 750  | 300  |
| 40 lx | 1 250  | 1 065  | 750  | 375  | 315  | 125  |
| ≤ 4 lx | 375  | 320  | 225  | 115  | 95  | 37,5  |

 *Tabel 2 Minimale luminanser i cd/m2*

|  |  |
| --- | --- |
| Belysningsstyrke på tavlens forside | farve af felt på tavleforside |
| hvid | hvid/gul | gul | grøn | rød | blå |
| 40 000 lx | 6 200 | 5 270 | 3 720 | 1 860 | 1 550 | 620 |
| 4 000 lx | 1 100 | 935 | 660 | 330 | 275 | 110 |
| 400 lx | 300 | 255 | 180 | 90 | 75 | 30 |
| 40 lx | 200 | 170 | 120 | 60 | 50 | 20 |
| ≤ 4 lx | 60 | 51 | 36 | 18 | 15 | 6,0 |